견적요청 장비 리스트

번호	성분	분석법/장비	사양/특징
1	수분	칼피셔법 (수분 분석장비)	정전압 전류적정장치
2	조단백질	자동분석법(KjeltecMethod) (조단백질 분석장비)	분해장치, 시료주입 및 증류장치 포함
3	조섬유	자동분석법(여과포 분석법) (조섬유 분석장비)	여과포(Filter Bag)를 사용하는 자동 조섬유 분석장치
4	조지방	에테르추출법 (전자동 추출) (조지방 분석장비)	자동 조지방 추출장치
5	아미노산	이온교환크로마토그래피법(Ninhydrin 법) (아미노산 분석장비)	동시분석 가능 오토샘플러, 모니터 등 포함
6	곰팡이 독소	아플라톡신(B1, B2, G1, G2) 오크라톡신A	간편 키트 분석
7	광물질, 중금속	ICP-OES
8	수은	수은분석기	자동 수은 분석
9	잔류농약	GC/MS	오토샘플러, 휘발성유기화합물분석기 포함
10	동물성 단백질 / 유해 미생물	PCR
11		전기영동 및 사진촬영 시스템	일루미네이터 포함
12		질소탱크	60 L
13	기타	냉동고	-70 °C 이하
			-18 °C 이하(단독, 서랍형)
14		원심분리기(20,000RPM이상)	탁상용 (1.5 mL, 2.0 mL 가능한 것)
15			1.5 mL ~ 500ml 이상
16		진탕배양기	45 L 이상, 온도, 타이머 설정 가능
17		항온수조	10 L 가량, 온도, 타이머 설정 가능